ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

* НАБАВКА И ИСПОРУКА СВЕТИЉКЕ СА ЛЕД СВЕТЛОСНИМ ИЗВОРОМ ХЛАДНО БЕЛЕ БОЈЕ ОД 6000К,ПРЕДВИЂЕНА ЗА МОНТАЖУ НА НОСАЧЕ.
* СНАГА СВЕТИЉКЕ ОД 50W,УКУПАН СВЕТЛОСНИ ФЛУКС ДА НЕ БУДЕ МАЊИ ОД 5000 ЛИМ.
* НЕМА ИСИЈАВАЊА СВЕТЛОСНОГ ФЛУКСА У ГОРЊУ ПОЛУЛОПТУ (УЛОР=0%).
* ТРАЈНОСТ ЛЕД ИЗВОРА НЕ СМЕ БИТИ МАЊА ОД 50 000 САТИ,С ТИМ ДА ФЛУКС НЕ ПАДНЕ НА МАЊЕ ОД 80% ОД ИНИЦИЈАЛНОГ (Л80).
* КУЋИШТЕ СВЕТИЉКЕ ЈЕ ИЗРАЂЕНО ОД АЛУМИНИЈУМСКЕ ЛЕГУРЕ ЛИВЕНЕ ПОД ПРИТИСКОМ.
* ПРОТЕКТОР СВЕТИЉКЕ ЈЕ ИЗРАЂЕН ОД ПОЛИКАРБОНАТА,ОТПОРНОГ НА УВ ЗРАКЕ И СПОЉНЕ УТИЦАЈЕ,СА СОЧИВИМА КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ РАВНОМЕРНУ РАСПОДЕЛУ СВЕТЛОСТИ.
* СВЕТИЉКА ТРЕБА ДА СЕ МОНТИРА НА НОСАЧУ φ60 -74ММ.
* СТЕПЕН МЕХАНИЧКЕ ЗАШТИТЕ СВЕТИЊЉКЕ,КАКО ОПТИЧКОГ ДЕЛА ТАКО И ДЕЛА ПРЕДСПОЈНОГ УРЕЂАЈА ЈЕ ИП65.
* МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ НА УДАР ПРОТЕКТОРА ОД ПОЛИКАРБОНАТА ЈЕ ИК08.
* ГАРАНТНИ РОК 3 ГОДИНЕ.
* КОЛИЧИНА 180 КОМАДА