|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv opreme i količina | Tehnička specifikacija | Cena  bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| 1. | Agregat  komada1 | Tip motora:4-taktni,min 420cm3,min9KW(3600 rpm)  Starter:reverzibilni,električni  Nominalna snaga min 5KW  Jačina struje min 22A  Nominalni napon 230V.  Utičnice 3x230v  Gorivo:bezolovni benzin  Automatska regulacija napona. |  |  |
| 2. | Agregat  Komada 1 | Tip motora:4-taktni,min 450cm3, min 9 kW(3600 rpm)  Starter :reverzibilni,električni.  Nominalna snaga min 7,5 KW  Jačina struje 14A  Nominalni napon:230v/400V  Utičnice:2x230V/1x400V  Gorivo:bezolovni benzin  Automatska regulacija napona. |  |  |
| 3. | Trimer(kosačica)  Komada 3 | Jačina min:1,6/2,2 KW/KS  Prečnik reznog diska min 400mm  Pomeranja min:40cm3  Težina maksimalno 10 kg  Standardni rezni alat |  |  |
| 4. | Čekić za štemovanje  Komada 1 | Tip motora:kolektorski elektromotor  Min:1500W;  Napon 230W-50Hz  Snaga udaraca min:50J  Težina maksimum do 20kg |  |  |
| 5. | Teleskopska testera | Snaga min:1,3HP-1,0KW/27m3  Maksimalna težina:9 kg  Lanac 3/8“x0,43“ |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |
|  |  |  |  |  |